|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | náhled | Popis položky | Podlaží/kusy | | | Kusy celkem |
| **1** | **2** | **3** |  |
| P 1 | P1.jpg | Nízká skřínka, 800/400/1300  Matriál lamino: buk + tmavě zelená  Dole roletka V=700, nad ní zásuvka a jedna police  Sestaveno z více samostatných dílů, ověřit funkčnost roletky a zámek  K dispozici je 10 ks | 0 | 6 | 3 | **9** |
| P 2 | P2.jpg | Nízká skřínka, 800/400/1300  Matriál lamino: buk + tmavě zelená  Dole roletka V=700, nad ní zásuvka a nahoře roletka  Sestaveno z více samostatných dílů, ověřit funkčnost roletky a zámek  K dispozici je 18 ks | 0 | 11 | 6 | **17** |
| P 3 | P3.jpg | Nízká skřínka, 800/400/1300  Matriál lamino: buk + tmavě zelená  Dole roletka V=900, nad ní jedna police  Sestaveno z více samostatných dílů, ověřit funkčnost roletky a zámek  K dispozici je 11 ks | 0 | 10 | 0 | **10** |
| P 4 | P4.jpg | Nízká skřínka, 800/400/1500  Matriál lamino: buk + tmavě zelená  Dole roletka V=700, nad ní dvě police  Sestaveno z více samostatných dílů, ověřit funkčnost roletky a zámek  K dispozici jsou 3 ks | 0 | 3 | 0 | **3** |
| P 5 | P5.jpg | Vysoká skřínka, 800/400/1700  Matriál lamino: buk + tmavě zelená  Dole roletka V=900, nad ní dvě police  Sestaveno z více samostatných dílů, ověřit funkčnost roletky a zámek  K dispozici jsou 4 ks | 0 | 0 | 4 | **4** |
| P6 | P6.jpg | Vysoká šatní skřínka, 800/600/1700  Matriál lamino: buk + tmavě zelená s otvíravými dvířky  Uvnitř drátěný program na zavěšení ramínek (pokud drátěný program chybí – dodat)  K dispozici jsou 4 ks | 0 | 3 | 1 | **4** |
| P7 | stůl 2.jpg | Stůl 800/800 jídelní  materiál desky – lamino buk,  podnož – chrom, kulaté nohy | 0 | 0 | 1 | **1** |
| P 8 | stůl 1.jpg | Stůl 800/1200  materiál desky – lamino buk,  podnož – chrom, kulaté nohy  K dispozici je 9 ks | 0 | 0 | 8 | **8** |
| P 9 | stůl 1.jpg | Stůl 800/1600  materiál desky – lamino buk,  podnož – chrom, kulaté nohy  Průchodka bude vyřezána na místě dle požadavku uživatele  K dispozici je 5 ks | 0 | 0 | 5 | **5** |
| P 10 | stůl 1.jpg | Stůl 800/1400  materiál desky – lamino buk,  podnož – chrom, kulaté nohy  Průchodka bude vyřezána na místě dle požadavku uživatele  Dva stoly ponechat s původní deskou, na dvou stolech desku vyměnit pro zasedačku – lamini ve dvou odstínech viz **detail D1**  **Nová deska lamino dle skřínek P16 –Egger** | 0 | 0 | 4 | **4** |
| P 11 | stůl 1.jpg | Stůl 800/1800  podnož – chrom, kulaté nohy  Průchodka bude vyřezána na místě dle požadavku uživatele  nutno vyměnit desku (špatný stav), použít lze pouze podnož.  Na dvou stolech desku vyměnit pro zasedačku – lamino ve dvou odstínech viz **detail D1 - Nová deska lamino dle skřínek P16 –Egger**  K dispozici jsou 4 ks | 0 | 0 | 2 | **2** |
| P12 | P12.jpg | Stůl ze dvou půlkruhových částí, průměr =1400  materiál desky – lamino buk,  podnož – chrom, kulaté nohy | 1 | 0 | 0 | **1** |
| P 13 | kontejner.jpg | Zásuvkový kontejner pod stůl  4 zásuvky materiál buk. Korpus – lamino zelená  K dispozici je 17 ks | 0 | 8 | 9 | **17** |
| P 14 | P 14.jpg | konferenční židle s područkami, čalouněný sedák, konstrukce chrom, skořepina buk  čalounění nutno vyčistit nebo zcela přečalounit  K dispozici je 18 ks | 6 | 7 | 3 | **16** |
| P 15 | P 15.jpg | konferenční židle bez područek, čalouněný sedák, konstrukce chrom, skořepina buk  čalounění nutno vyčistit, nebo zcela přečalounit  K dispozici je 19 ks | 0 | 9 | 9 | **18** |
| P 16 | skčínka červená 2.jpg | Nízká skřínka s roletou 800/400/440  Odstín mahagon až kaštan  Seastavit tak, aby dole vždy byly skřínky s roletkou, nad nimi police | 0 | 0 | 6 | **6** |
| P17 | Police na skřínku 800/400/440  Odstín mahagon až kaštan  Stejný odstín použít na středy nových desek stolů do zasedací místnosti (mořená dýha), použít stávající podnože stolů  K dispozici jsou 4 ks | 0 | 0 | 3 | **3** |
| P 18 |  | Kuchyňka stávající - ponechat na místě, zachovat obklad na stěně, horní skřínky a spodní skřínku s dřezem. **Doplnit novou podstavnou lednicí a spodní skřínkou z jiné stávající kuchyně.** | 0 | 0 | 1 | **1** |
| P19 |  | Regály – bílý plech, sestava z dílů (šířky 800)3800/400, V = minimálně 2,0 m  Stávající regály sestavit tak, aby uprostřed sestavy bylo místo pro kopírku. Regály jsou po stranách kopírky i nad ní | 0 | 0 | 1 | **1** |

Poznámky:

Veškeré skřínky nutno zkontrolovat, vyčistit, opravit poškození. Doplnit klíče, popřípadě vyměnit zámky.

Každá sestava P1 – P5 je sestavena z více dílů (2, nebo 3 nad sebou) – pokud budou některé díly přebývat – je možné je použít jako nástavce skřínek P1 – P5.

Čalounění židlí vyčistit, popřípadě přečalounit. Doporučuji světlešedou barvu (sladit s kobercem) popřípadě tmavě zelenou (sladit se stávajícími skřínkami)

Ze stávajících kuchyněk doplnit spodní skřínky do kuchyňky ve 3 np v kanceláři 315.

Stávající stoly P10 a P11 s poškozenými pracovními deskami použít do zasedačky a opatřit novými pracovními deskami (4 stoly)

Skřínky P 6 – budou vždy použity jako šatní. Pokud neobsahují nerezový mechanismus pro zavěšení ramínek – je nutné ho doplnit.