Stavba : Č. p. 119, hřiště Lysůvky – odkanalizování objektu

Část : Přípojka splaškové kanalizace

Stupeň : DÚS

Investor : Statutární město Frýdek – Místek, 738 01 Frýdek – Místek, Radniční 1148

**100A - TECHNICKÁ ZPRÁVA – DODATEK**

Vypracoval : ing. Klich

Datum : květen 2023

1. **ÚVOD**

Na základě Výzvy k odstranění nedostatků podání, ze dne 3. 5. 2023, č. j. : MMFM 82083/2023, dodatek k technické zprávě řeší nápravu nedostatků pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem č.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Trasa kanalizační přípojky byla upravena tak, aby okraj výkopu splňoval požadavek ČSN 839061 na okraj výkopu od stromu v min. vzdálenosti 2, 5m.

Skutečná vzdálenost okraje výkopu od stromu = 3500 – (850:2) = 3 075mm = 3,075m

Skupina 6 stromů (2ks – průměr kmene 5cm, 3 ks – průměr kmene 12cm, 1ks průměr kmene 15cm) bude chráněna proti mechanickému poškození dočasným, mobilním oplocením, který bude obklopovat celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů rozšířená do stran 1,5m). Okraj rýhy nebude zasahovat do kořenové zóny. Kořenový prostor nebude zatěžován pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, ani zařízením staveniště a skladováním materiálu. Podél kořenové zóny bude výkopová rýhy zhotovena ručně.