SEZNAM VYBRANÝCH PRVKŮ;;;;;

Vodovodní uzávěr
Funkce;Nadm. výška podzemní;Nadm. výška povrchu;Katastr;Souřadnice X;Souřadnice Y
Sekční;;317,818;Frýdek;-1 118 414,19;-466 006,84
Přípojkový uzávěr;;;Frýdek;-1 118 412,86;-466 008,09
Sekční;;317,806;Frýdek;-1 118 414,13;-466 006,47
Sekční;;317,951;Frýdek;-1 118 413,83;-466 006,79
Přípojkový uzávěr;;315,82;Frýdek;-1 118 435,41;-465 976,71
Přípojkový uzávěr;;318,46;Frýdek;-1 118 408,85;-466 013,18
Přípojkový uzávěr;;317,13;Frýdek;-1 118 422,77;-465 995,01

Šachta vodovodní
Umístění šachty na;Druh šachty;Nadm. výška dna;Nadm. výška vstupu;Katastr;Souřadnice X;Souřadnice Y
Přípojka;Vodoměrná;;;Frýdek;-1 118 394,85;-465 995,46