SEZNAM VYBRANÝCH PRVKŮ;;;;;

Vodovodní uzávěr
Funkce;Nadm. výška podzemní;Nadm. výška povrchu;Katastr;Souřadnice X;Souřadnice Y
Výpustní uzávěr;;300,35;Frýdek;-1 119 098,24;-466 291,87
Přípojkový uzávěr;;300,71;Frýdek;-1 119 099,18;-466 305,73
Přípojkový uzávěr;;300,66;Frýdek;-1 119 098,51;-466 292,18
Přípojkový uzávěr;;300,6;Frýdek;-1 119 100,15;-466 324,76
Přípojkový uzávěr;;300,62;Frýdek;-1 119 101,12;-466 344,01
Přípojkový uzávěr;;300,63;Frýdek;-1 119 102,74;-466 370,83
Sekční;;300,7;Frýdek;-1 119 104,85;-466 383,68
Sekční;300,2;301,32;Frýdek;-1 119 110,12;-466 252,52

Hydrant na vodovodu
Funkce;Nadm. výška podzemní;Nadm. výška povrchu;Katastr;Souřadnice X;Souřadnice Y
ostatní;;300,84;Frýdek;-1 119 117,22;-466 378,3
ostatní;300,18;301,35;Frýdek;-1 119 110,16;-466 253,27