SEZNAM VYBRANÝCH PRVKŮ;;;;;

Vodovodní uzávěr
Funkce;Nadm. výška podzemní;Nadm. výška povrchu;Katastr;Souřadnice X;Souřadnice Y
Sekční;;285,34;Místek;-1 119 102,97;-467 781,77
Sekční;;285,23;Místek;-1 119 110,77;-467 775,25
Sekční;;285,23;Místek;-1 119 110,97;-467 775,04
Sekční;;285,35;Místek;-1 119 101,15;-467 774,34
Přípojkový uzávěr;;285,09;Místek;-1 119 062,62;-467 770,34
Přípojkový uzávěr;;285,27;Místek;-1 119 097,78;-467 751,4
Přípojkový uzávěr;;285,64;Místek;-1 119 113,93;-467 791,24

Hydrant na vodovodu
Funkce;Nadm. výška podzemní;Nadm. výška povrchu;Katastr;Souřadnice X;Souřadnice Y
ostatní;;285,28;Místek;-1 119 110,07;-467 773,43