SEZNAM VYBRANÝCH PRVKŮ;;;;;

Vodovodní uzávěr
Funkce;Nadm. výška podzemní;Nadm. výška povrchu;Katastr;Souřadnice X;Souřadnice Y
Přípojkový uzávěr;;287,244;Místek;-1 119 241,88;-468 279,88
Přípojkový uzávěr;;286,91;Místek;-1 119 229,22;-468 309,42