|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | náhled | Popis položky | Podlaží/kusy | | | Kusy celkem |
| **1** | **2** | **3** |  |
| ST 1 | stůl 1.jpg | Stůl pracovní 1400/800, Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, průchodka a držák na kabely pod deskou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců, které mají průřez 40×20 mm.  Matriál desky:Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Barva podnože: odstín hliník  Průchodka je nahrazena výřezem viz Detail 1 | 5 | 0 | 0 | **5** |
| ST 1a | stůl 1.jpg | Stůl pracovní 1400/800, Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, průchodka a držák na kabely pod deskou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců, které mají průřez 40×20 mm.  Matriál desky:Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Barva podnože: odstín hliník  Průchodka je nahrazena výřezem viz Detail 1 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| ST 2 | stůl 1.jpg | Stůl přísedící 1600/600  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm.  Matriál desky:Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Barva podnože: odstín hliník | 5 | 0 | 1 | **6** |
| ST 2a | stůl 1.jpg | Stůl přísedící 1600/600  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm.  Matriál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Barva podnože: odstín hliník | 0 | 10 | 0 | **10** |
| ST 3 | stůl 1.jpg | Stůl pracovní 1600/800  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, průchodka a držák na kabely pod deskou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců s průřezem 40×20mm.  Matriál desky:Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Barva podnože: odstín hliník  Průchodka je nahrazena výřezem viz Detail 1 | 5 | 0 | 2 | **7** |
| ST 3a | stůl 1.jpg | Stůl pracovní 1600/800  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, průchodka a držák na kabely pod deskou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců s průřezem 40×20 mm.  Matriál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Barva podnože: odstín hliník  Průchodka je nahrazena výřezem viz Detail 1 | 0 | 6 | 0 | **6** |
| ST 4 | stůl 1.jpg | Stůl pracovní 1800/800  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, průchodka a držák na kabely pod deskou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců s průřezem 40×20 mm.  Matriál desky:Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Barva podnože: odstín hliník  Průchodka je nahrazena výřezem viz Detail 1 | 2 | 0 | 1 | **3** |
| ST 4a | stůl 1.jpg | Stůl pracovní 1800/800  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou, průchodka a držák na kabely pod deskou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm a spojovacích dílců, které mají průřez 40×20 mm.  Matriál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Barva podnože: odstín hliník  Průchodka je nahrazena výřezem viz Detail 1 | 0 | 3 | 0 | **3** |
| ST 5a | stůl 1.jpg | Stůl přísedící 1400/600  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm  Matriál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Barva podnože: odstín hliník | 0 | 2 | 0 | **2** |
| ST 6 | stůl 1.jpg | Stůl přísedící 1000/600  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm.  Matriál desky:Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Barva podnože: odstín hliník | 1 | 0 | 0 | **1** |
| ST 7 | stůl 4.jpg | Konferenční stůl na centrální kovové podnoži  Kruhový průměr = 800  Matriál desky:Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Barva podnože: odstín hliník | 1 | 0 | 0 | **1** |
| ST 8 | stůl 1.jpg | Stůl přísedící 1600/700  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm.  Matriál desky:Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Barva podnože: odstín hliník | 0 | 0 | 1 | **1** |
| ST 8a | stůl 1.jpg | Stůl přísedící 1600/700  Pracovní deska stolu má tloušťku 25 mm a je vybavena 2 mm ABS hranou. Kovová podnož se skládá z nohou ze čtyřhranného profilu 50 × 50 mm.  Matriál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Barva podnože: odstín hliník | 0 | 2 | 0 | **2** |
| SK 1 | skříň 2.jpg | Nízká skřínka400/800/800. Korpus i dvířka lamino, 2 uvnitř police, soklík, úchytky typ:  Matriál korpusu: Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál dvířek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 2 x Tulip Ena Hliník, délka 140 mm  Detail 7 | 5 | 0 | 0 | **5** |
| SK 2 | skříň policová.jpg | Skříň policová 400/800/1900  Dvoudveřová, uzamykatelná, uvnitř zesílené police na šanony  Matriál korpusu: Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál dvířek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 2 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm  Detail 7 | 10 | 0 | 5 | **15** |
| SK 2a | skříň policová.jpg | Skříň policová 400/800/1900  Dvoudveřová, uzamykatelná, uvnitř zesílené police na šanony  Matriál korpusu: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Materiál dvířek: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Úchytka: 2 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm  Detail 7 | 0 | 8 | 18 | **26** |
| SK 3 | skříň vysoká 1.jpg | Skříň policová 400/800/1900  Čtyřdveřová, uzamykatelná ve střední části s policí bez dveří  Matriál korpusu: Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál dvířek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 4 x Tulip Teppo Hliník na horních (dole) i dolních nahoře) dvířkách po celé délce dvířek  Detail 7 | 16 | 0 | 1 | **17** |
| SK 3a | skříň vysoká 1.jpg | Skříň policová 400/800/1900  Čtyřdveřová, uzamykatelná ve střední části s policí bez dveří  Matriál korpusu: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Materiál dvířek: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Úchytka: 2 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm  Detail 7 | 0 | 8 | 0 | **8** |
| SK 4a | skříň šatní.jpg | skříň kancelářská, šatní do rohu,1000/400/1900, jedno dveřní křídlo š=600 plné, **zámek, 1 pevná police, pod ní výsuvná šatní tyč.** Druhé dveřní křídlo pevné – neotvíravé a za ním police umístěné v rohu (hůře dostupné)  Matriál korpusu: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Materiál dvířek: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Úchytka: 1 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm  2 x levá a 1 x pravá varianta  Detail 8 | 0 | 2 | 1 | **3** |
| SK 5 | skříň 4.jpg | skříň šatní 600/400/1900, jedno dveřní křídlo plné, **zámek, 1 pevná police, pod ní výsuvná šatní tyč.**  Matriál korpusu: Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál dvířek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 1 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm | 3 | 0 | 2 | **5** |
| SK 5a | skříň 4.jpg | skříň šatní 600/400/1900, jedno dveřní křídlo plné, **zámek, 1 pevná police, pod ní výsuvná šatní tyč.**  Matriál korpusu: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Materiál dvířek: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Úchytka: 1 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm | 0 | 0 | 1 | **1** |
| Sk 6 | skřínka se zásuvkami.jpg | Skřínka kancelářská policová 400/800/1150  Dole otvíravá uzamykatelná dvířka, nahoře nad sebou místěná2x zásuvka  Matriál korpusu a zásuvek: Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál dvířek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 2 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm na zásuvky  2 x Tulip Ena Hliník, délka 140 mm na dvířka  Detail 7 | 1 | 0 | 3 | **4** |
| SK 7 | skříň šatní.jpg | skříň kancelářská 800/400/1900, v ½ police zesílené na šanony, ve 2/2 - **1 pevná police, pod ní výsuvná šatní tyč.**  Matriál korpusu a zásuvek: Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál dvířek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 2 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm  Detail 8 | 2 | 0 | 0 | **2** |
| SK 8 | skříň 4.jpg | Nízká skřínka poloviční 400/400/800. Korpus i dvířka lamino, 2 x uvnitř police,  Matriál korpusu: Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál dvířek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 1 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm | 1 | 0 | 0 | **1** |
| SK 9a | skříň 4.jpg | Vysoká skříň 600/400/1900, jedno dveřní křídlo plné, **zámek, pevné police na šanony.**  Matriál korpusu: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Materiál dvířek: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Úchytka: 1 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm | 0 | 0 | 1 | **1** |
| SK 10a | skříň policová.jpg | Skříň policová 400/2500/ V=2400, viz **detail D2**  Dvoudveřová, uzamykatelná, uvnitř zesílené police na šanony  Matriál korpusu: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Materiál dvířek: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Úchytka: 1 x Tulip Ena Hliník, délka 172 mm | 0 | 1 | 0 | **1** |
| SK 11 | Detail 2 | Police na úklidové prostředky, cca 1000/300/V=600, nutno doměřit na místě po obložení stěn keram. obkladem  Police umístěna nad výlevkou na celou šířku místnosti ve výšce 1200mm  Matriál : Egger H1511 ST15 **Buk bavaria** | 1 | 1 | 1 | **3** |
| SK 12 | Detail 2 | Police cca 1500/220/V=300, nutno doměřit na místě po výstavbě stěny  Police umístěna nad kopírkou na celou šířku místnosti ve výšce 1400mm  Matriál : Egger H1511 ST15 **Buk bavaria** | 1 | 1 | 0 | **2** |
| KO 1 | kontejner.jpg | Zásuvkový kontejner pod stůl  Čtyř-zásuvkový, uzamykatelný na kolečkách  Matriál korpusu : Egger U216 ST9 Béžová Came  Materiál zásuvek: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Úchytka: 4 x Tulip Ena Hliník, délka 140 mm | 12 | 3 | 3 | **18** |
| Ž 1 | LD Look.jpg | kancelářská židle, mechanismus automatický synchronní, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou NET barva dle výběru,  výškově stavitelná bed.opěrka, kříž F41-WH nylon bílý, kryt pístu bílý kolečka pro krytinu koberec RM55 bílá, všechny plastové části bílé, područky (například LD Look)  Materiál čalounění: textil – barva bude vybrána dle vzorníku zvoleného dodavatele. | 12 | 11 | 10 | **33** |
| Ž 2 | Sky Fresh přísedící.jpg | konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová 4-nohá N0 bílá, bez područek, korpus vypěněný studenou pěnou, celočalouněný (například LD SkyFresh). Materiál čalounění: textil, barva bude vybrána dle vzorníku zvoleného dodavatele. | 12 | 0 | 24 | **36** |
| Ž 3 | Sky Fresh kuchyňka.jpg | konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová 4-nohá N0 bílá, bez područek, korpus plast, (například LD SkyFresh). Barva sedáku: barva bude vybrána dle vzorníku zvoleného dodavatele. | 6 | 6 | 6 | **18** |
| K 1 | Detail 3 | Kuchyňská linka L=1100, ATYP horní a dolní dvířka dýhovaná deska v odstínu stávajících dveří (před výrobou ověřit), horní a spodní skřínky otvíravé, pracovní deska a krycí deska na stěně Egger F651 ST16 Jílovec šedý, s osazenými ele. zásuvkami v šedé barvě, vybaveno: vestavná lednice, minidřez 280/400, vestavný odpadkovýkoš  Horní skřínky i skřínka s lednicí uzamykatelné! | 1 | 0 | 0 | **1** |
| K 2 | Detail 4 | Kuchyňská linka L=2400, ATYP korpus i dvířka lamino, horní a spodní skřínky, pracovní deska a krycí deska na stěně s osazenými ele. zásuvkami, vybaveno: podstavnou lednicí, dřezem s odkapnou plochou, stojánkovou baterií, mikrovlnou troubou, varnou konvicí | 1 | 0 | 1 | **2** |
| K 3 | Detail 3 | Kuchyňská linka L=2000, ATYP korpus i dvířka lamino, horní a spodní skřínky, pracovní deska a krycí deska na stěně s osazenými ele. zásuvkami, vybaveno: podstavnou lednicí, podstavnou myčkou š=450 mm, dřezem s odkapnou plochou, stojánkovou baterií, mikrovlnou troubou, varnou konvicí, kávovar | 0 | 1 | 0 | **1** |
| V1 | Detail 5 | Věšáková stěna 18/600/1600  Materiál desky: Egger H3991 ST10 **Buk country přírodní**  Zavěsit 300 mm nad podlahou, 3 x háček Tulip Mela stříbrný  Jeden háček Tulip Mela umístit i do koupelny v 1.np přímo na kachličky | 5 | 0 | 1 | **6** |
| V1a | Detail 5 | Věšáková stěna 18/600/1600  Materiál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Zavěsit 300 mm nad podlahou, 3 x háček Tulip Mela stříbrný | 0 | 3 | 0 | **3** |
| V1b | Detail 5 | Věšáková stěna 18/450/1600  Přesnou šířku doměřit na místě po instalaci skřínek  Materiál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Zavěsit 300 mm nad podlahou, 2 x háček Tulip Mela stříbrný | 0 | 0 | 1 | **1** |
| V2 | Detail5 | Police s věšákem 200/1200/600  Materiál: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Zavěsit 1300 mm nad podlahou, 2 x háček Tulip Mela stříbrný | 0 | 1 | 0 | **1** |
| V3 | Detail5 | Police s věšákem 200/2200/600  Materiál: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Zavěsit 1300 mm nad podlahou, 2 x háček Tulip Mela stříbrný | 0 | 1 | 0 | **1** |
| V4 | Detail 5 | Věšáková stěna 18/?/1200  Materiál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Zavěsit 700 mm nad podlahou, 4 x háček Tulip Mela stříbrný  Nutno doměřit na místě šířku! | 0 | 1 | 0 | **1** |
| V5 | Detail 5 | Věšáková stěna se zrcadlem 18/1000/1600  Materiál desky: Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Zavěsit 300 mm nad podlahou, 3 x háček Tulip Mela stříbrný | 0 | 1 | 0 | **1** |
| V6 | Detail 5 | Police s věšákem 1400/200/600  Materiál polic: Egger H3991 ST10 **Buk Country přírodní**  Materiál podkladní desky: Egger U216 ST9 Béžová Came  2 x háček Tulip Mela stříbrný | 0 | 0 | 1 | **1** |
| V7 | Detail 1 | Policová stěna s věšákem a botníkem 400/2000/1900  **Materiál poli:** Egger H1511 ST15 **Buk bavaria**  Materiál podkladní desky: Egger U216 ST9 Béžová Came  8 x háček Tulip Mela stříbrný, dole police na gumáky V =500, hloubka 400 mm, nahoře police hloubka 200 mm | 0 | 0 | 1 | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Poznámky:

Veškerý nábytek je navržen ve dvou barevných variantách. Všechny kanceláře v 1.np a dvě kanceláře ve 3.np jsou vybaveny výhradně novým nábytkem a to jak stoly, tak skřínky v dřevodekoru BUK COUNTRY PŘÍRODNÍ kombinovaný s unibarvou. Celé 2.np a 3.np je vybaveno stávajícím nábytkem v odstínu BUK BAVARIA a to jak stávající skřínky, tak nový nábytek (stoly a skřínky),

Všechny nové skřínky jsou navrženy jako uzamykatelné

Všechny nové stoly jsou vybaveny průchodkou ve tvaru zářezu u zadní hrany stolu o délce 400 mm a držákem kabeláže pod deskou stolu. Nohy materiál hliník.

Věšáky umístit tak, aby horní hrana byla ve stejné výšce jako horní hrana vysokých skřínek.