Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.   
Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontroloval** | | **Vypracoval** | **Kreslil** |  | |
| Ing. R. Hlaušek | | Ing. M. Maďarová | Ing. M. Maďarová |
|  | |  |  |
| **Investor** | | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek | | **Formát** |  |
| **Datum** | 11/2022 |
| **Místo stavby** | | K Sedlištím 320, Lískovec, Frýdek-Místek | | **Účel** | DPS |
| Akce: | ZŠ F-M, Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby | | | **Měřítko** |  |
| **Arch. číslo** | BE/2022/10 |
| Objekt: SO 03 – ODVODNĚNÍ TERÉNU A HYDROIZOLACE  Obsah: SESTAVY ŠACHET | | | | **Číslo kopie** | **Číslo výkresu**  **D 1.1.22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHÉMA | DN ŠACHTY  [mm] | KÓTA  TERÉNU  [m.n.m.] | HLOUBKA  [mm] | DN VSTUP/ VÝSTUP | DNO | SKRUŽE | ZÁKRYTOVÝ DÍL | POKLOP | POZNÁMKA |
| KŠ |  | 315 | 301,86 | 540 | -/- | PP SLEPÉ | PP KORUGOVANÁ ROURA Ø315  DL. 1250 mm | - | LITINOVÝ Ø315 A15 | ŠACHTA S KALOVÝM PROSTOREM, IN-SITU PŘÍTOK A ODTOK DN 100 VE VÝŠCE 200 mm NAD ÚROVNÍ DNA |
| RŠ |  | 425 | 299,32 | 780 | 150/150 | PP SBĚRNÉ T S VÝKYVNÝMI HRDLY | PP KORUGOVANÁ ROURA Ø425 DL. 1500 mm | - | LITINOVÝ Ø425 A15 | - |

POZNÁMKY:

* **Před objednáním šachtových dílců PRO Rš je nutné ověřit přesnou polohu, HLOUBKU a dimenzi STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, NA KTERÉM BUDE ŠACHTA OSAZENA. v případě rozporu s touto PD vycházet z reálně zjištěných skutečností.**