STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor zadávání veřejných zakázek
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:	     
ZE DNE:	     
Č. J.:	
SP. ZN.	91.1
VYŘIZUJE:	Ing. Tomáš Večeřa
TEL.:	558 609 293
FAX:	558 609 166
E-MAIL:	vecera.tomas@frydekmistek.cz
DATUM:	20.2.2017			

		

		

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 10
 Název VZ:   Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční
      
      Číslo VZ:     P21V00000001
    
      Druh VZ:     otevřené řízení          
                      
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1

žádáme o upřesnění oken pozic:

O-10–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 1400x900mm – 1 kus
O-11–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 3000x850mm – 1 kus

V položkách se nachází jednak informace, že mají být tyto okna plastové a jednak, že mají být protipožární. Taková plastová okna však neexistují.
Prosíme tedy o upřesnění, o jaké okna se má jednat.

Odpověď:

Okna O-10 a O-11 musí být protipožární s požadovanou požární odolností dle PBŘ (EI15, EI30). Okna budou provedena z hliníkových profilů.

Dotaz č. 2

Soupis prací. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – způsobilé výdaje
356	K	767861N15	Z-08 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do cihelného zdiva, 700x1970mm	ks	1,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zárubní.			
357	K	767861N16	Z-08 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do cihelného zdiva, 700x1970mm	ks	1,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zárubní.			

Tyto položky jsou totožné s položkou v D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – nezpůsobilé výdaje
50	K	767861N15	Z-08 - D+M Ocelová zárubeň YHt 125 do cihelného zdiva, 700x1970mm	ks	2,000	 	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zárubní.			

Dle TABULEK PSV zárubně Z8 mají být 2 ks. Domníváme se, že v rozpočtech se jedná o duplicitní položky, žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

Dotaz č. 3

Odpověď:

 

Mgr. Roman Šebesta
     vedoucí OZVZ