**Název zakázky:** Pořízení velkoformátového skeneru

**Číslo zakázky:** P18V00000048

1. **Cena dodávky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ks** | **Jednotková cena** | **Cena celkem bez DPH** | **DPH** | **Cena celkem včetně DPH** |
| **Velkoformátový skener** | 1 |  |  |  |  |
| **CELKEM** | | |  |  |  |

1. **Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) velkoformátového skeneru. Dále je součástí veřejné zakázky instalace a nastavení dodaného zboží podle zadání zaměstnanců Magistrátu města Frýdek-Místek. Zařízení musí být určeno pro český trh a musí splňovat minimálně tyto technickými parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis výrobku** | | | |
| výrobce |  | | |
| modelové označení |  | | |
|  |  | |  |
| Požadované minimální technické parametry | | | |
| parametr | minimum | vyplní uchazeč | |
| Formát | A1 a větší |  | |
| Záruka | Rozšířená záruční doba 24 měsíců se zahájením opravy následující pracovní den v místě instalace zařízení |  | |
| Maximální šířka skenování | 42“ a vyšší |  | |
| Rozlišení optického skenování | 1200 dpi |  | |
| Vylepšené rozlišení skenování | 9600 dpi |  | |
| Bitová hloubka (barevné/mono) | 48 bit/16 bit |  | |
| Rychlost bar. skenu (200 dpi) | 12 cm/s |  | |
| Rychlost čb skenu (200 dpi) | 30 cm/s |  | |
| Přesnost | +/- 0.1% +/- 1 pixel |  | |
| Formát souboru pro skenování | TIFF |  | |
| JPEG |  | |
| JPEG2000 |  | |
| PDF, PDF vícestránkový |  | |
| DWF |  | |
| Typy médií | Jemný papír |  | |
| sépiový papír |  | |
| světlotisky |  | |
| plasty, plastový laminát |  | |
| kartón |  | |
| Výstupní režimy skenování | soubor |  | |
| e-mail |  | |
| USB |  | |
| pevný disk |  | |
| síťová složka |  | |
| FTP |  | |
| tisk |  | |
| Ovládání | All-in-one  Možnost náhledu a vylepšení obrazu na integrované dotykové obrazovce |  | |
| Standardní možnost připojení | Gigabit Ethernet |  | |
| USB 3.0 |  | |
| Součástí dodávky musí být veškeré potřebné příslušenství pro připojení do infrastruktury v místě zadavatele. |  |  | |
| Odkaz na stránky výrobce s technickými parametry skeneru |  | | |