Vizualizace svítidla kuchyňské linky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Příkon: | 6W | | Patice: | integrovaná LED | | Materiál: | plast | | Funkce: | LED součástí | | Provedení: | šedá | | Krytí IP: | IP20 | | Světelný tok: | 340lm | | Barevná teplota: | 3000K | | Index podání barev (RA): | 80 | | Napětí: | 230V | | Životnost: | 30.000h | | Úhel svítivosti: | 120° | | Výška: | 50cm | | Šířka: | 2,5cm | | Hloubka: | 1cm | | Doplňující informace: | bez driveru, možnost paralelního zapojení | | Žárovky součástí: | Ano | |  |
| LED svítidlo pod kuchyňskou linku Nordlux Pipe 6W 79290029 |  |